Szigetszentmiklós Szent Erzsébet tér 
Csatorna átépítése

o   Kivitelezés időtartama: 2026. szeptember 28 – várhatóan 2026. november 27-ig
o   Csatorna átépítésének műszaki tartalma: Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér Bajcsy-Zsilinszky utca – Ifjúság útja között feltételezhetően az 1960-as években létesült 300mm átmérőjű beton gravitációs szennyvízelvezető-csatorna üzemeltetése a leromlott állaga, valamint súlyos ellenesései miatt kritikus, nagy nyomású csatornatisztító berendezésekkel hosszú távon nem tisztítható. Gyakori a csatornaiszap ülepedések miatti dugulás kialakulás, a holtterek miatt magas a bűzképződés. Üzemeltető füstöléses vizsgálatai alapján a szennyvíz elvezető csatorna több ponton is összeköttetésben áll/állt csapadékvíz elvezető rendszerekkel a tervezett rekonstrukció területén. Az üzemeltetést buszforgalom, útpályatengelybe és belvárosi csomóponti körforgalomba létesített 100cm átmérőjű beton aknák is nehezítik. Kivitelezés alkalmával módosított nyomvonalon (körforgalomban lévő akna megszüntetésével) 200mm átmérőjű, KG-PVC anyagú csatorna kerül megépítésre a meglévő beton csatorna megszüntetésével, meglévő becsatlakozások átkötésével, ezzel biztosítva a hosszú távú, zavartalan üzemeltetést!
o   Forgalmi változások a kivitelezés alatt: Szent Erzsébet tér – Tököli út kereszteződésben szeptember végétől október elejéig lesznek forgalmi korlátozások, ezt követően október közepéig a Szent Erzsébet tér Tököli út – Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon a Tököli út irányába egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre október közepéig, majd forgalmi korlátozások mellett ismét kétirányú forgalom lesz lehetséges. Ezután október végétől november közepéig ismét a Tököli út irányába egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre.
-        A kivitelezések során egyes ütemek idejére az érintett buszjáratok is terelt útvonalon közlekednek, kérjük figyeljék a MÁV-Volán Zrt. megállóhelyein kihelyezett tájékoztatást!
 

 

